
Ducky 2087s 12-30固件更新使用说明

1. 更新内容


1.改变了加速指示灯在关闭状态下的显示规则

刷新过程中请千万不要断电


1. 关闭其他无关程序以及其他Ducky键盘，以免造成问题
2. 下载Ducky 2087s固件更新程序以及更新固件
3. 插上Ducky 2087s，等待驱动下载完成
4. 打开Ducky 2087s 固件更新程序
5. 在Devices里发现Ducky 2087s即为识别成功，刷新是出现错误提示，或者插入后devices出现ISP devices，此时不要惊慌，千万不要断电，请继续按照6~12的步骤刷新。
6. 点击Firmware一行最后的…




1. 在跳出的打开中，选择要刷新的固件
2. 此时Firmware行中出现选中固件的名字
3. 点击Download此时Capslock会闪动，进度条会走动



1. Devices行会出现ISP Device



1. 等待约5秒即可刷新完成。



1. 此时进度条上方显示reset success
2. 固件更新完成

