
**<http://www.1118pc.com/showproduct.asp?id=57>**


**USB3.x驱动注入工具v6.6**

* **产品编号：**62
* **开发：**CXB
* **日期：**2019-10-05 12:05:12
* **最新版本：v6.6**

[](http://www.1118pc.com/upload/20195901730.png)

* **功能介绍**


启动画面




工作界面



安装界面



注入系统补丁界面



**使用方法：**

**安装驱动**

**平台：**Windows7或以上系统

**功能：**

        1、在当前系统安装程序集成的USB3.x驱动和Nvme驱动补丁（适用Windows7 或 Windows2008）

        2、在当前系统安装用户自定义驱动

**注入驱动**

**平台：**适用PE 和 Windows系统

**功能：**

        1、往其它分区存在的Windows7 或 Windows2008注入程序集成的USB3.x驱动和Nvme驱动补丁。

        2、往其它分区存在的Windows7或以上系统注入用户自定义驱动

**注入补丁**

  1，建立个文件夹，把需要注入的补丁放入文件夹内；

  2，点击注入补丁选择你刚刚的文件夹即可。

**自动安装驱动**

**如何启用自动模式：**程序名中加上auto字样，即可实现自动模式（如：郴维auto.exe、郴auto维.exe、auto郴维.exe）。

**集成驱动和用户自定义驱动安装顺序：**如用户指定了驱动则安装用户自定义驱动 否则 安装程序集成的USB3.x驱动。

  1、如不指定驱动，程序则使用自带的usb3.x驱动进行安装（只适用Win7 or Win2008）

  2、指定驱动安装（Windows7或以上系统） 方法：在任意盘根目录下建立CwwDrv文件夹，然后把所需的驱动放入该文件夹内。

**注：**

      当使用程序实现Windows开机启动调用时，必须是管理员administrator帐户或者关闭UAC控制的其它帐户，否则程序无法随Windows开机运行。

**驱动来源：**

<https://www.win-raid.com/t834f25-USB-Drivers-original-and-modded.html>

**更新日志：**

2019.10.5

1、优化相关代码

2、集成无忧驱动版块 H310/B360/H370/Z390 安装Win7所需的USB驱动 支持硬件ID有 DEV\_A36D、DEV\_9DED、DEV\_31A8。

2019.9.6

1、版本v6.5，完善 "Windows 安全"提示 自动确认功能。

2019.8.3

1、增加注入系统补丁功能

2、修复一些BUG

2019.6.9

1、版本v6.3，优化程序代码

2、增加 DEV\_9DED、DEV\_31A8 Win7 64位 驱动（支持H310/B360/H370/Z390主板的USB驱动；注：MSDN原版WIN7镜像因为太旧，没办法支持SHA256的签名，所以用原版老旧镜像的用户记得先集成KB3033929补丁：https://download.microsoft.com/download/C/8/7/C87AE67E-A228-48FB-8F02-B2A9A1238099/Windows6.1-KB3033929-x64.msu）

3、添加NVME驱动注入(Win7)，驱动包括 Intel\_v4.2.0.1002、Plextor\_v1.4.0.0、Samsung\_v2.3.0.1709、Toshiba\_v1.2.126.843

2019.5.25

1、版本v6.2

2、增加 DEV\_A36D Win7 64位 驱动（支持A36D的H310/B360/H370/Z390主板的USB驱动）

下载地址：<https://pan.baidu.com/s/12fJdojcvW0ct0BvfcFzxHA> 提取码：pcfl 解压密码：1118