
**烧录器使用说明**

**烧录器说明：**




**烧录器升级方法说明：**

第一步：关机→将烧录器与主板相连

第二步：开机→启动烧录器→状态灯红绿同时闪烁→等待状态灯为绿色即可


第三步: 查看显示与按键功能是否正常，点钞测试无异常即可

异常说明：如果状态灯为红外，可能是连线错误或主板接口位置错误，请确认无误后重新启动烧录即可




**烧录器连线说明：**

不同的主板要对应不同的烧录器升级连线升级，否则会出现异常情况



**烧录器连接主板说明：**



**提示：客户订购烧录器升级工具时，请向销售人员注明主导机型+原程序版本号，**

**例如：我要订购JBYD-HL-V8 主导机+程序版本28100 的烧录器**