**winxp设置PPPOE拨号方法**


需要在配置前具备以下基本条件包括：







电脑已有网卡并且驱动安装正常；

***拨号用户名为：学号***

***初始密码为：身份证号码后六位***

**1、XP系统PPPOE宽带拨号配置步骤：**

　　1、点“开始”，选择“控制面板”，点击“网络和Internet连接”，再点击“网络连接”，这时你应该看到一个打开的窗口并发现“本地连接”（如果未发现本地连接则代表电脑无网卡或网卡驱动程序没装好），如下图所示：  
  
  
    2、现在，在上图的“网络任务”下方的选项中，点击“创建一个新的连接”；接着点击“下一步”。  
    3、按照向导的提示，选择“连接到Internet”，然后点击“下一步”；

  
    4、接着选择“手动设置我的连接”，再点击“下一步”；  
     
  
    5、接下来选择“用要求用户名和密码的宽带连接来连接”，然后“下一步”。  
     
  
   6、现在提示你输入ISP名称，你可以输入你所用的宽带运营商的名字，或者随意便填几个字母数字，如“niit”的，然后点击“下一步”。  
  
    7、在下图的界面中各框里相应的输入网络中心提供给你的帐号、密码，底下几个（两个或三个）可选项默认是选中，可根据需要选择，然后再点“下一步”。  
  
  
8、OK，马上就要大功告成了，在点击“完成”按纽之前，请选中“在我的桌面上添加一个到此连接的快捷方式”，这样你在桌面上可以看到一个刚才建立的连接（以你刚才输入的ISP名称为名）的快捷方式，本例中是“123”。  
  
    　9、最后，在上网前双击打开桌面上刚才建立的连接，按“连接”按纽连接上网络后，你就尽情享受宽带冲浪的快感吧！  
     
  
    提醒应注意的两点：  
一、如果在桌面上找不到快捷方式（可能被误删除等等），那么根据步骤1的办法你打开“网络连接”，里面将会看到“本地连接”下多了一个你建立的连接的图标。  
二、连接时下方提示你保存密码的选项要选上，这样就不必每次连接都重新输入密码了。