

城市漫步201使用方法说明书

守护星201产品介绍(含说明书)：

包装盒内有一张城市漫步VIP会员卡,守护星201登入平台帐号就是会员卡用户名平台密码默认是：123456

一、产品描述

此追踪器通过短信和GPRS,将追踪器的位置信息发送到您的手机或者个人电脑的网络服务端

追踪器具有如下功能特色：

1、超大容量电池 超长待机

2、通过短信或者GPRS进行追踪

3、当前位置反馈 定时反馈

4、SOS报警 越界报警控制 低电报警 超速报警

5、实时语音监听 振动报警 无漂移 汽车防盗

使用方法：

守护星201追踪器出厂时预设每隔5分钟自动连接到

www.gpsime.com上报当前位置信息,并从服务中心获取最新的设置.事先请确保追踪器已经在服务中心www.gpsime.com注册。

1.在服务中心www.gpsime.com注册您的追踪器，并获得用户名和密码。此操作需要追踪器的IMEI号码。IMEI号码粘贴在追踪器的背面。

2.检查预设的APN列表如果您使用的SIM卡运营商没有在APN列表中，请通过短信手工设置APN

3.当APN设置完毕，追踪器将会自动连接到www.gpsime.com,并每隔5秒向服务中心反馈位置信息. 您可登陆www.gpsime.com服务中心查看追踪器的轨迹。

登录方式：

1.“城市漫步”PC-WEB服务平台 登陆 www.gpsime.com 进入“城市漫步”WEB版服务平台，填写用户名、密码及验证码，点击“登陆”，进入平台界面。

2.“城市漫步”手机WEB服务平台 手机浏览器访问m.gpsime.com，输入用户名/

密码（同PC WEB版用户名/密码一致)，

3.“城市漫步”PC客户端 城市漫步PC-Mini客户端支持WinXP、Win7等多种Windows操作系统,方便用户一键登录或开机自动登录平台,可登陆城市漫步官网www.manbu.cc下载PC客户端。

使用和PC WEB版相同的用户名/密码登陆，可在监控界面下实现单次点名、实时跟踪、轨迹回放和下发指令等高级功能

4.短信命令 追踪器只会对带有有效密码的用户命令做出反应。带有无效密码的命令将被忽略。以下命令中的","一定要用英文输入法中输入,否则为无效命令.

附注: \*\*\*\*\*\* 是命令密码，默认密码为000000.

1. SOS号码（监护人号码）

设置 描述：当长按SOS键，追踪器会发送位置短信和 拨打监护人的电话号码。

命令: W<密码>,003,3,1, <电话号码>

BAT.V16,12230110成功.

2.获取IMEI号

命令: W\*\*\*\*\*\*,601

说明:发送此命令可获得追踪器的IMEI号.

例如: 短信发送: W000000,601 短信接收: W01,601,352530005000000成功 .

3.开启震动报警

命令:SF

说明：车主通手机以送短信"SF"到设备的电话卡上.设置成功后,车辆被非法震动或振动异常时,将 以短信的方式向车方报警.

报警内容为：检测到震动,如果您需要取消震动报警,请回复CF 如果您需要查询位置请回复CC

例如: 短信发送: SF 短信接收:防盗模式已启动,当检测到震动时将通过 短信通知您.

4.取消震动报警

命令：CF

说明：车主通手机以送短信"SF"到设备的电话卡

上.设置成功后,设备恢复到平常状态.

例如: 短信发送: CF 短信接收:设备震动报警已停止,后续设备启动时, 不会再发预警信息给您,如果需要您可以发送SF到 此号码开启震动报警。

短信返回的格式:

W\*\*,###\*\* 返回值 ### 命令号

返回值:

00: 获取位置信息成功

01: 设置成功

02: 设置失败

03: 格式错误

04: 密码错误

05: 命令字错误

06: 修改密码错误

07: 参数错误

08: 没有GPS数据

09: 协议不支持

10: 超速

11: 越界

12: GPS未定位

13: 端口打开失败

14: 超时

15: 拒绝

16: 获得GPS数据失败

17: 分配内存失败

18: 自动报警

19: GPRS登陆

联系我们:

公司网站：www.manbu.cc

(公司总部，了解城市漫步，最新产品发布）

GPS定位平台网址：www.gpsime.com

客服电话:

0755-23932001　 0755-82533244　 0755-82807062　 0755-82504500 （售前咨询，技术解答）

售后电话:

0755-23932001　 0755-82533244　 0755-82807062　 0755-82504500（售后咨询，技术解答）